Хавсралт 1

**I ҮНИЙН САНАЛЫН ХУУДАС:**

“Монгол улс дахь хуванцар хог хаягдлын дахин боловсруулалтын тогтвортой байдлыг хангах” төслийн хүрээнд энгийн хог хаягдал ангилан ялгах сав хийж нийлүүлэх ажил

***Анхаарах зүйлс:***

* Бүх оноог пропорциональ байдлаар тооцно гэдгийг анхаарна уу
* Үнийн саналыг хүргэлтийн зардал болон татвар хураамжийг оруулан “Санал болгож буй автомашины үнэ” гэсэн хүснэгтийг бөглөж зөвхөн Монгол төгрөгөөр ирүүлнэ (MNT).
* Ирүүлсэн үнийн санал тогтсон үнэ байх ба гэрээ байгуулах үед өөрчлөгдөхгүй
* Урьдчилгаа төлбөр олгохгүй

|  |  |
| --- | --- |
| Нийлүүлэгчийн нэр: |  |
| Компанийн төлөөлөгч**\*:** |  |
| Хаяг: |  |
| Утас: |  |
| Имэйл: |  |

**\*Байгууллагыг төлөөлөх хүний иргэний үнэмлэхний хуулбар**

**Тендерт оролцогчийн тайлбар:**



**Тендерт оролцогчийн болзол:**

1. Үнийн саналын хүчинтэй хугацаа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Санал болгох: 2 сар ба түүнээс дээш)

1. Санал болгож буй бүтээгдэхүүний үнэ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **No** | **Бүтээгдэхүүний нэр, төрөл** | **Нэгжийн үнэ** | | | **Тоо хэмжээ** | **Нийт Үнэ /НӨАТ-тэй/** | **Захиалга хүргэж өгөх хугацаа** |
| **Нэгжийн үнэ /НӨАТ-гүй/** | **НӨАТ** | **Нэгжийн Үнэ /НӨАТ-тэй/** |
| 1. |  |  |  |  | 4 ш | Нийт Ү |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| **Нийт** | | | | | |  |  |

*{Анхааруулга: НӨАТ оруулаагүй үнэ болон оруулж тооцсон үнийг бичиж ирүүлэх боловч, бүтээгдэхүүний* ***НӨАТ –гүй үнээр тооцоо хийгдэх болно****.}*

**Төлбөрийн нөхцөл**: Банкны шилжүүлэг

Каритас Чех Репаблик Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газар

Тендерт оролцогчийн банкны мэдээлэл, дансны дугаар \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тендерт оролцогчийн нэр: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг, тамга:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Албан тушаал, нэр : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Он сар өдөр: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Хавсралт 2

**II ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ + САНАЛ**

**Ажлын тодорхойлолт**

1. Гэр хорооллын өрхийн хашаанд байршуулах хог ангилан ялгах зориулалтын /үнс, хуванцар/гялгар уут, шил/лааз, цаас, бусад төрөл/ 5 тасалгаатай 46 ш хогийн сав хийж нийлүүлэх (Хүснэгт 1).

Суурилуулах байршил: Сонгинохайрхан дүүргийн гэр хорооллуудад байршуулна.

2. Орон сууцны хорооллын байрнуудын дунд байршуулах хог ангилан ялгах зориулалтын / хуванцар/гялгар уут, шил, лааз, цаас/ 4 тасалгаатай 4 ш хогийн сав хийж нийлүүлэх (Хүснэгт 2).

Суурилуулах байршил: Улаанбаатар хотын Баянзүрх, Налайх дүүргийн орон сууцны хорооллуудад байршуулна

Тендерт оролцогч өгөгдсөн хүснэгтийг бөглөж явуулна:

* Багана 2 – нь тендер зарлагчийн шаардлагыг харуулж байгаа ба тендерт оролцогч бөглөхгүй
* Багана 3 – ыг тендерт оролцогч нарийн тодорхой бөглөх ба “тийм”, “нийцтэй” гэх мэтээр бөглөх нь хангалтгүй
* Багана 4 тендерт оролцогч санал болгож буй үзүүлэлтүүддээ тайлбар бичих боломжийг олгож буй юм

Үнийн саналын бичиг баримтад санал болгож буй хогийн савны техникийн тодорхойлолт болон сонголтуудыг тодорхой тэмдэглэх ба ингэснээр тендерийг үнэлэгчид үзүүлэлт тус бүрээр харьцуулах боломжтой юм. Загвар, техникийн үзүүлэлтүүдийг нарийн тодорхой тусгаагүй саналуудыг үнэлгээний хороо үнэлэхгүй. Санал болгож буй үзүүлэлтүүдийг, үнэлгээний баг шаардлагатай үзүүлэлттэй харьцуулахад хялбар байхаар тодорхой бичиж ирүүлэх ёстой.

Хүснэгт 1. Орон сууцны хорооллын гадна талбайд байршуулах энгийн хог хаягдал ангилах савны тодорхойлолт

| **№** | **2**  **Техникийн тодорхойлолт/шаардлага**  **/Худалдан авагчийн хүсэлт/** | **3.**  **Санал болгож буй үзүүлэлт** | **4.**  **Тайлбар, тэмдэглэгээ** | **5.**  **Сонгон шалгаруулах хорооны дүгнэлт** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Хогийн савны төрөл :** Орон сууцны хорооллын гадна талбайд байршуулах энгийн хог хаягдал ангилах сав |  |  |  |
| **1.1.** | **Тоо хэмжээ = 4 ш** |  |  |  |
| **1.2.** | **Үндсэн хийц, материал:** Галд тэсвэртэй 2.5 мм багагүй зузаантай төмөр. Их биеийг зэвэрдэггүй ган төмрөөр хийсэн байна. |  |  |  |
| **1.3.** | **Өнгө:** Харгалзахгүй, үзэмжтэй байх |  |  |  |
| **1.4.** | **Хэмжээ:** 400 орчим өрхтэй орон сууцны хороололд сард 1 удаа тээвэрлэхэд тохирох хэмжээтэй байна. Нийлүүлэгч өндөр, урт, өргөний хэмжээг санал болгох |  |  |  |
| **1.5.** | **Ангилан ялгах нэр, таних тэмдэг:** Хог хаягдлыг ангилан ялгах тасалгаа бүрт 20х30см хэмжээтэй нар салхинд гандаж бүдэгрэхгүй таних тэмдэг байршуулсан байна. Мөн төслийн логонуудыг байршуулах талбай байх шаардлагатай. |  |  |  |
| **1.6** | **Бүтэц:**   * Хуванцар, шил, лааз, цаас гэсэн 4 төрлийн тасалгаатай * Хог хийхэд хялбар * Цэвэрлэхэд хялбар * Түгжээтэй байх ба хийсний дараа хогийг ачигчаас бусад этгээд гаргаж авахаас сэргийлсэн байх * Хогны машинд хогийг гаргаж ачихад хялбар байх * Хур тунадасны ус нэвтэрч, хуримтлагдахаас сэргийлсэн халхавчтай байх |  |  |  |
| **2** | **Хогийн савыг хүргэх, байршуулах**  Хоёр тал гэрээнд гарын үсэг зурсан өдрөөс хойш 21 хоногт хогийн савыг хүлээлгэн өгч заавар өгөх. Энэ нь нийлүүлэгчийн үүрэг юм. |  |  |  |
| **3** | **Баталгаат засварын хугацаа:** дор хаяж 3 сар |  |  |  |

Хүснэгт 2. Гэр хороололд байршуулах энгийн хог хаягдал ангилан ялгах савны тодорхойлолт

| **№** | **2**  **Техникийн тодорхойлолт/шаардлага**  **/Худалдан авагчийн хүсэлт/** | **3.**  **Санал болгож буй үзүүлэлт** | **4.**  **Тайлбар, тэмдэглэгээ** | **5.**  **Сонгон шалгаруулах хорооны дүгнэлт** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Хогийн савны төрөл :** Гэр хорооллын өрхийн хашаанд байршуулах энгийн хог хаягдал ангилан ялгах сав |  |  |  |
| **1.1.** | **Тоо хэмжээ = 46 ш** |  |  |  |
| **1.2.** | **Үндсэн хийц, материал:** Материал: 2.5 мм багагүй зузаантай төмөр. Их биеийг зэвэрдэггүй ган төмрөөр хийсэн байна. |  |  |  |
| **1.3.** | **Өнгө:** Харгалзахгүй |  |  |  |
| **1.4.** | **Хэмжээ:** 1 өрхийн хогийг сард 1 удаа ачихад тохирох хэмжээтэй байна. Нийлүүлэгч өндөр, урт, өргөний хэмжээсийг санал болгох |  |  |  |
| **1.5.** | **Ангилан ялгах нэр, таних тэмдэг:** Хог хаягдлыг ангилан ялгах тасалгаа бүрт 20х30см хэмжээтэй таних тэмдэг бүхий нар салхинд гандаж бүдэгрэхгүй, нэр байршуулсан байна. |  |  |  |
| **1.6** | **Бүтэц:**   * Үнс, хуванцар, шил/лааз, цаас, бусад гэсэн 5 төрлийн тасалгаатай * Хог хийхэд хялбар * Түгжээтэй байх ба хийсний дараа хогийг ачигчаас бусад этгээд гаргаж авахаас сэргийлсэн байх * Хогны машинд хогийг гаргаж ачихад хялбар байх * Хур тунадасны ус нэвтэрч, хуримтлагдахаас сэргийлсэн халхавчтай байх |  |  |  |
| **2** | **Хогийн савыг хүргэх, байршуулах**  Хоёр тал гэрээнд гарын үсэг зурсан өдрөөс хойш 21 хоногт хогийн савыг хүлээлгэн өгч заавар өгөх. Энэ нь нийлүүлэгчийн үүрэг юм. |  |  |  |
| **3** | **Баталгаат засварын хугацаа:** дор хаяж 3 сар |  |  |  |

Тендерт оролцогчийн нэр: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг, тамга:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Албан тушаал, нэр : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Он сар өдөр: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Хавсралт 3

**III ЗУРАГ ТӨСӨЛ**

Тендерийн баримт бичигт зураг, төсөл ирүүлэх шаардлагатай бол дараах хүснэгтийг ашиглана.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зураг, төслийн жагсаалт | | |
| Зураг, төслийн дугаар | Зураг, төслийн нэр | Зориулалт |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |